**Alapkonfig routeren**

en

conf t

enable secret idejelszo

hostname idenev

line ezakonzolvonal

password idejelszo

login

exit

service password-encryption

**telnet**

exit

conf t

line vonalt 0 15

password idejelszo

login

exit

int idevlaninterfacekell

ip add ideipcimésmaszk

no sh

exit

**Idő**

en

conf t

service password-encryption

security passwords min-length ideszám

login block-for ideszámidonbelul attempts ideszámsikertelen within ideszámmeddig

end

**Alapkonfig switchen**

en

conf t

enable secret idejelszo

hostname idenev

line ezakonzolvonal

password idejelszo

login

exit

service password-encryption

banner motd #ideszoveg#

exit

**telnet**

conf t

line vonalt 0 15

password idejelszo

login

exit

int ideinterface

ip add ideipcimésmaszk

no sh

ip default-gateway ideipcim

exit

**SSH**

en

conf t

hostname idenev

int ideinterface

ip add ideipcimésmaszk

no sh

ip default-gateway ideipcim

exit

ip domain-name ideadomainnév

crypto key generate rsa

(1024 vagy 512)

(ha ssh2es verzió kell:ip ssh version 2)

username idenév privilege 15 secret idejelszo

line vonalt 0 15

transport input ssh

privilege level 15

login local